Earthworm (Glowworm, Iceworm)
Autor: USGS + diversas universidades de EEUU

Artículo: http://www.iris.iris.edu/newsletter/FallNewsletter/earthworm.html
Desarrollo: http://folkworm.ceri.memphis.edu/ew/
· paquete muy potente de adquisición de datos sísmicos para estaciones y redes
Real-Time Earthquake Database Server
Earthworm Development Project
Project Goals
The Earthworm Development Group is working to improve the ability of seismic networks and emergency responders to effectively use seismic information for response and mitigation activities. 

Project goals include: 

· Real-time integration of seismic data and information from global, national, regional and urban seismic networks. 

· Rapid distribution of seismic source parameters and ground effects information. 

· Flexible tools for emergency responders, monitoring agencies, researchers, public, and the media. 

[image: image1.png]Q',

2 )
004 LOCAL - JULIAN DAY 0SS

MAR

B2 2

29

28
START DAY IS

CHAM> D0
CHICHDS OO
01— 41- oy~
Cirg- Cird-




[image: image2.png]N RN SRR
5 - msm i






Ventajas:

· muy potente, puede manejar muchos canales, muchos eventos

· programación muy avanzada, modular, interfaces bien definidos
· entrada de diferentes sistemas, formatos; vía tarjetas de adquisición o IP

· muy potente para detección, declaración de eventos

· definición de subredes posible

· salida de registros en diferentes formatos posible:

· mseed

· SUDS

· SEISAN
· soluciones automáticas posibles, localización, mecanismo..

· sitios Web

· foro de discusión

· computa RSAM

· computa SSAM

· grafica sismogramas como seudo tambor

· grafica espectros

· publica en pagina Web

· servidor de formas de ondas, muy útil para visualizar canales en diferentes máquinas de la red local o INTERNET

· buen tratamiento de respaldo de información

· muchos autores
INETER, Managua, desde octubre 1998
Earthworm – server:
2x500MHz

512 Mbyte RAM

4x8Gbyte SCSI disk

tarjeta A/D, 64 canales

detección: 
para red total 
y aprox 10. subredes (volcanes)

RSAM

SSAM

Web
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desventajas:

· muy complejo, difícil de entender
· instalarlo requiere de experiencia

· no hay manual (pero hay Web muy extenso)

· a veces inestable, no se entiende porque

· muchos archivos “INI”, fácil de cometer errores

· no hay paquete de procesamiento de rutina

· no hay un responsable

Recomendación:

· Usar donde se requiere de las facilidades que SEISLOG no tiene, especialmente para monitoreo volcánico o redes muy grandes
· Que la instalación haga alguien con experiencia con Earthworm

· Desarrollar SEISLOG para que tenga RSAM, SSAM, graficación de sismogramas contínuos
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